(module SC-90A (layer F.Cu) (tedit 58079009)
  (fp_text reference REF** (at 3.1 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SC-90A (at 0 -2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.6 0.4) (end 0.6 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.6 -0.4) (end 0.6 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.6 -0.4) (end 0 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 0.3) (end -0.6 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.8 -2) (end -0.8 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.8 2) (end 0.8 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.8 2) (end 0.8 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.8 -2) (end -0.8 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.2) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 1.2) (size 1.1 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
