(module XTAL3_2X2_5 (layer F.Cu) (tedit 580B09AE)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value XTAL3_2X2_5 (at 0 3.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.4 1.2) (end -2.4 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.4 2) (end -1.6 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1 -1.7) (end 2.1 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.1 -1.7) (end 2.1 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.1 0.7) (end -2.1 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.1 1.7) (end -1.1 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 3 smd rect (at 1.1 -0.8) (size 1.4 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.1 0.8) (size 1.4 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.1 0.8) (size 1.4 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.1 -0.8) (size 1.4 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
