(module Pin_Header_Angled_2x17 (layer F.Cu) (tedit 58F9BCFA)
  (descr SPB05A)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SPB05A (at 0 -7.62) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.62 -3.048) (end 7.62 -3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.524 -1.524) (end -1.524 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.524 1.524) (end 1.524 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 1.524) (end 1.524 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 -1.524) (end -1.524 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 21.59) (end 7.62 21.59) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 21.59) (end 7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 -3.81) (end -7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 20.32) (end -7.62 21.59) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 -3.81) (end -7.62 20.32) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 21.59) (end 0 21.59) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
