(module SOIC-8 (layer F.Cu) (tedit 582FE8D6)
  (fp_text reference REF** (at -2.2 4.4 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOIC-8 (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -1.7 1.3) (end -2.1 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -2) (end 2.5 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 2) (end 2.4 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -2) (end 2.4 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.4 -2) (end -2.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -2) (end -2.5 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 2) (end -2.4 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -2.76) (size 0.6 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 2.76) (size 0.6 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.635 -2.76) (size 0.6 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 2.76) (size 0.6 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -2.76) (size 0.6 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 2.76) (size 0.6 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -2.76) (size 0.6 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 2.76) (size 0.6 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
