(module Connectors:IDC_Header_Straight_10pins (layer F.Cu) (tedit 58B8E332)
  (descr "10 pins through hole IDC header")
  (tags "IDC header socket VASCH")
  (fp_text reference REF** (at 0.3175 -5.3975) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value FSM5J (at 0.254 5.2705) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.6195 -4.0005) (end 4.699 -4.0005) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.699 -4.0005) (end 4.699 4.0005) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.699 4.0005) (end -3.429 4.0005) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.429 4.0005) (end -3.6195 4.0005) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.6195 4.0005) (end -3.6195 -4.0005) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at -2.25 -3.25) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 2.25 -3.25) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -2.25 3.25) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 4.09 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 2.25 3.25) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
)
