(module 3528RGB (layer F.Cu) (tedit 58B7D568)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LED3528RGB (at 0 3.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.68 1.327) (end 2.68 2.127) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.791 2.127) (end 2.591 2.127) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 4 smd rect (at 1.5 -0.8) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.5 0.8) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.5 0.8) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.5 -0.8) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
