(module proj_footprints:bnc_90_1-1337543-0 (layer F.Cu) (tedit 58FFF2B4)
  (descr "BNC connector, Tyco 1-1337543-0")
  (fp_text reference P1 (at -10.19 -11.258) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 3 3) (thickness 0.3)))
  )
  (fp_text value BNC-90 (at 0 -16.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -6.4 1.2) (end 6.4 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -6.4 5.2) (end 6.4 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -6.4 4.2) (end 6.4 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -6.4 2.2) (end 6.4 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -6.4 3.2) (end 6.4 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -6.4 7.2) (end 6.4 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -6.4 6.2) (end 6.4 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -6.4 8.2) (end 6.4 7.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -6.4 9.2) (end 6.4 8.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start 6.4 9.2) (end 6.4 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -6.4 9.2) (end -6.4 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start 4.8 21.2) (end 4.8 9.2) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -4.8 21.2) (end -4.8 9.2) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -4.8 21.2) (end 4.8 21.2) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -6.4 9.2) (end 6.4 9.2) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start 7.4 0) (end 7.4 -13.7) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -7.4 -13.7) (end -7.4 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -7.4 0) (end 7.4 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -12.38) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (solder_mask_margin 2) (clearance 2))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -12.38) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 -7.3) (size 2.1 2.1) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 -7.3) (size 2.1 2.1) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model walter/conn_rf/bnc_90_1-1337543-0.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
