(module 6-SMD (layer F.Cu) (tedit 58F98D57)
  (descr "6-300 smd shape")
  (tags "smd cms 6smd")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.381 -1.143) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 6-SMD (at 0 0.762) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.08 -2.54) (end -5.08 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 2.54) (end 2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 2.54) (end 2.54 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 -2.54) (end -5.08 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -1.27) (end -3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 -1.27) (end -3.81 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 1.27) (end -5.08 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -3.81 4.635) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.27 4.635) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.27 4.635) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.27 -4.635) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.27 -4.635) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.81 -4.635) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SMD_Packages.3dshapes/6-SMD.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 0.5 0.8))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
