(module SC70-5 (layer F.Cu) (tedit 589D8A3B)
  (fp_text reference REF** (at 0.3 0.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_text value SC70-5 (at 0 -0.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_circle (center -0.7 0.2) (end -0.7 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.65 0.95) (size 0.4 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.95) (size 0.4 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.65 0.95) (size 0.4 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -0.95) (size 0.4 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.65 -0.95) (size 0.4 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)