(module H2019FNL (layer F.Cu) (tedit 582FE01B)
  (fp_text reference REF** (at -4.8 6.4 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value H2019FNL (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -5.6 3.4) (end -6.1 3.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 4.6) (end 6.4 4.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.4 4.6) (end 6.4 -4.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.4 -4.6) (end 5 -4.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 -4.6) (end -6.4 -4.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.4 -4.6) (end -6.4 4.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.4 4.6) (end -5 4.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 16 smd rect (at -4.445 -4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.445 4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.175 -4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.175 4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.905 -4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.905 4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.635 -4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.635 4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.635 -4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.635 4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.905 -4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.905 4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.175 -4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.175 4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.445 -4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.445 4.255) (size 0.76 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
