(module SC-70-6 (layer F.Cu) (tedit 54CBD979)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SC-70-6 (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.5 -1.25) (end -0.5 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 -0.75) (end -1.5 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -1.25) (end -1.5 1.25) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 1.25) (end 1.5 1.25) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 1.25) (end 1.5 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -1.25) (end -1.5 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 -1.1) (end -0.5 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.75 -1.5) (end 1.75 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.75 -1.5) (end 1.75 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.75 1.5) (end -1.75 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.75 1.5) (end -1.75 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -1) (end 0 1) (layer F.SilkS) (width 0.35))
  (pad 5 smd rect (at 0.95 0 180) (size 0.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 -0.65 180) (size 0.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.95 0.65 180) (size 0.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.95 0 180) (size 0.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 0.65 180) (size 0.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.95 -0.65 180) (size 0.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd_trans/sc70-6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)