(module 28F0121-0SR-10 (layer F.Cu) (tedit 5825A986)
  (fp_text reference REF** (at -0.2 -2.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 28F0121-0SR-10 (at 0 2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.1 -1) (end -2.1 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.1 -1.6) (end 2.1 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.1 -1.6) (end 2.1 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.1 1.6) (end -2.1 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.1 1.6) (end 2.1 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.1 1.6) (end 2.1 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.79 0) (size 2.77 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.79 0) (size 2.77 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
