(module Connectors_Phoenix:PhoenixContact_MC-G_03x5.08mm_Angled (layer F.Cu) (tedit 58F9AB42)
  (descr TDK_B66208X)
  (fp_text reference REF** (at 7.62 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TDK_B66206X (at 7.62 5.08) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.38 -2.92) (end -4.38 13.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.38 13.08) (end 19.62 13.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.62 13.08) (end 19.62 -2.92) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.38 -2.92) (end 19.62 -2.92) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 5 thru_hole oval (at 15.24 10.16) (size 2.5 3.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 11.43 10.16) (size 2.5 3.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 2.5 3.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 11.43 0) (size 2.5 3.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 7.62 10.16) (size 2.5 3.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 3.81 10.16) (size 2.5 3.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 10.16) (size 2.5 3.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 0 0) (size 2.5 3.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 2.5 3.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 2.5 3.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
)
