(footprint "BG050-10A-0-0650-0737-0350-L-D" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at -2.54 -7.62 unlocked) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.1)))
    (tstamp 4eed9204-1cf4-433a-b578-328643d1782a)
  )
  (fp_text value "BG050-10A-0-0650-0737-0350-L-D_1" (at 0 1 unlocked) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 3290a7c7-cf39-4271-88f4-cf905e68497e)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 0 90) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp be5bb610-2469-4b6b-a6fa-231af202abe6)
  )
  (fp_line (start -4.699 -6.604) (end -0.381 -6.604)
    (stroke (width 0.1) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp 7409ae34-af3c-4b67-b7ce-e97eddcdf239))
  (fp_rect (start -5.08 -6.35) (end 5.08 6.35)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (fill none) (layer "F.CrtYd") (tstamp 2e0aeada-2ba3-40ec-9369-7ba060beddd3))
  (fp_line (start -3.6 -5.4) (end -3.6 -4.76)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp cd9a5a34-ae1e-4057-b88a-07bd83ae31d0))
  (fp_line (start -3.6 -4.76) (end -2.54 -4.76)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 4b84a92e-e4b6-43f2-b4a9-18936671b7a0))
  (fp_line (start -3.6 -2.86) (end -3.6 -2.22)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp e5c0e394-5598-4239-9c9a-7ea3c5362b8b))
  (fp_line (start -3.6 -2.22) (end -2.54 -2.22)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 54332479-02b8-4e63-8862-8a7331b4eaf6))
  (fp_line (start -3.6 -0.32) (end -3.6 0.32)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp e9495ce5-696b-4335-ba58-6cdfb5c2b386))
  (fp_line (start -3.6 0.32) (end -2.54 0.32)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 6fdb13d9-1664-4e95-a982-8bdc06c010a6))
  (fp_line (start -3.6 2.22) (end -3.6 2.86)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp ea41e5fb-5789-41c6-8a03-af59ae50f9dc))
  (fp_line (start -3.6 2.86) (end -2.54 2.86)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp a64d58b3-afbd-4731-afe2-c5fee8046233))
  (fp_line (start -3.6 4.76) (end -3.6 5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp a7f6ce22-783c-40c4-8d4c-c1130a0da23e))
  (fp_line (start -3.6 5.4) (end -2.54 5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp f6472787-8f59-4694-a9d4-43b73c2a461a))
  (fp_line (start -2.54 -5.4) (end -3.6 -5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp acfcef7e-22a9-4d21-a111-b4394a6cdf6f))
  (fp_line (start -2.54 -5.4) (end -1.59 -6.35)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 4a42fbfa-4212-4ad8-b87a-c4a8b3abf20e))
  (fp_line (start -2.54 -2.86) (end -3.6 -2.86)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 9dc37fd8-998f-4029-b055-59053a887adf))
  (fp_line (start -2.54 -0.32) (end -3.6 -0.32)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 61c093b4-2020-4fba-a311-8b25e11cb315))
  (fp_line (start -2.54 2.22) (end -3.6 2.22)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp ce9f31a7-07e9-44c6-b1ca-9da09757deb4))
  (fp_line (start -2.54 4.76) (end -3.6 4.76)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 0ffffcad-00ee-4e53-bab3-a72ddf6a72bc))
  (fp_line (start -2.54 6.35) (end -2.54 -5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 357efed1-b309-4be7-82df-40c0257a6504))
  (fp_line (start -1.59 -6.35) (end 2.54 -6.35)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp b7833d4a-1ecd-4591-bd5a-62247430c7e5))
  (fp_line (start 2.54 -6.35) (end 2.54 6.35)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 068ba363-5246-48ee-8093-8122b4ace36f))
  (fp_line (start 2.54 -5.4) (end 3.6 -5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp dd78e1ed-ca6c-4417-b95a-2df9067839bb))
  (fp_line (start 2.54 -2.86) (end 3.6 -2.86)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 251404dc-442d-47fa-9224-26a6d834dd96))
  (fp_line (start 2.54 -0.32) (end 3.6 -0.32)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 9e47ff68-9639-4c6d-9b1f-cd3daf05762e))
  (fp_line (start 2.54 2.22) (end 3.6 2.22)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp a1c6d6d9-c380-4cc6-aa02-53aa60f655d5))
  (fp_line (start 2.54 4.76) (end 3.6 4.76)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 864c7dd7-d04b-4369-bb1a-bb1cc94e47ba))
  (fp_line (start 2.54 6.35) (end -2.54 6.35)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 8f743c84-7386-4db9-8951-7622ef6584a6))
  (fp_line (start 3.6 -5.4) (end 3.6 -4.76)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp ee5f780b-bce8-40f2-aefa-1be87b2aafea))
  (fp_line (start 3.6 -4.76) (end 2.54 -4.76)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 84ba8bf2-d8d5-4cc4-842e-fbe4744e8c0a))
  (fp_line (start 3.6 -2.86) (end 3.6 -2.22)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp e93e0709-4e36-4aaf-8ebe-a6167d438057))
  (fp_line (start 3.6 -2.22) (end 2.54 -2.22)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp d615e4f1-d7a4-411a-bc42-2b40581204d5))
  (fp_line (start 3.6 -0.32) (end 3.6 0.32)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 0e7cff40-2d60-4e06-8692-7a7fdda500fa))
  (fp_line (start 3.6 0.32) (end 2.54 0.32)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 3114cd0c-9dee-4e8d-ba2c-e29e26a76ec1))
  (fp_line (start 3.6 2.22) (end 3.6 2.86)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 8c539903-816e-4e3f-aa07-13131619d11f))
  (fp_line (start 3.6 2.86) (end 2.54 2.86)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp a4150518-6fc2-4b74-bc37-3a81b8c7512d))
  (fp_line (start 3.6 4.76) (end 3.6 5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp cb272109-4321-40d9-8835-90870ac5c5c4))
  (fp_line (start 3.6 5.4) (end 2.54 5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 48089434-ad15-414c-a7cd-93bc91519ede))
  (pad "1" smd roundrect (at -2.54 -5.08 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp e5bf85e5-e80e-405c-8031-d138b7f18c52))
  (pad "2" smd roundrect (at 2.54 -5.08 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp e09e5b84-3a48-4056-b1ea-bda3b5264183))
  (pad "3" smd roundrect (at -2.54 -2.54 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 336c9459-2d80-49a3-b945-8d99f3860af3))
  (pad "4" smd roundrect (at 2.54 -2.54 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 0bac8267-3e02-467b-ae9e-781f841da28e))
  (pad "5" smd roundrect (at -2.54 0 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 6f563145-62c2-442e-a60b-4240c00387ac))
  (pad "6" smd roundrect (at 2.54 0 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 7dee4a39-7813-40b5-8c5a-8fdce2113c27))
  (pad "7" smd roundrect (at -2.54 2.54 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 1212b716-793f-4948-82f5-5597c3757402))
  (pad "8" smd roundrect (at 2.54 2.54 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 82cf0efb-2c5f-4c14-aaaf-7153e18bd971))
  (pad "9" smd roundrect (at -2.54 5.08 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 4850a1aa-c259-4f27-8217-30220ac877b7))
  (pad "10" smd roundrect (at 2.54 5.08 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 62938fae-0d14-479e-ab58-879d8877593c))
  (model "${KIPRJMOD}/kirdy.pretty/BG050-10A-0-0650-0737-0350-L-B.stp"
    (offset (xyz 0 6.35 1))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
