(footprint "BG120-10-A-0-N-D" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at -2.54 -7.62 unlocked) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.1)))
    (tstamp 0273a18c-94d1-44c3-af1e-527fab086e64)
  )
  (fp_text value "BG120-10-A-0-N-D" (at 0 1 unlocked) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp a2d31889-d572-40b9-ad4a-8452298c5506)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 0 90) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 77044264-b8dc-46c2-b449-40f0544bdab8)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 2.5 unlocked) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 9c96aaa4-fde2-4139-9de4-52d122522299)
  )
  (fp_line (start -4.699 -6.604) (end -0.381 -6.604)
    (stroke (width 0.1) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp 5277ea48-2467-4a73-9a24-4c88b2d0d472))
  (fp_rect (start -5.08 -6.35) (end 5.08 6.35)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (fill none) (layer "F.CrtYd") (tstamp 361112e1-0142-4a2d-bcac-79acbd64ad13))
  (fp_line (start -3.6 -5.4) (end -3.6 -4.76)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 1ee21055-ddae-421b-a6d5-bd4a06badc2f))
  (fp_line (start -3.6 -4.76) (end -2.54 -4.76)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp af585a40-c860-4a7c-a355-0c28aac63fc4))
  (fp_line (start -3.6 -2.86) (end -3.6 -2.22)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 1b3ab2e9-6e4f-466a-aab2-74573e2d2270))
  (fp_line (start -3.6 -2.22) (end -2.54 -2.22)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 7aeda1d8-f679-42bf-b7db-801b6d5e66c4))
  (fp_line (start -3.6 -0.32) (end -3.6 0.32)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 8c122e1b-2d3f-4439-a063-1b38a0a1e075))
  (fp_line (start -3.6 0.32) (end -2.54 0.32)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 06c61c04-a249-422e-ac8d-12be15199de1))
  (fp_line (start -3.6 2.22) (end -3.6 2.86)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp cc769b8f-1735-4b93-b488-d3bd964f865c))
  (fp_line (start -3.6 2.86) (end -2.54 2.86)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp d887d00a-837a-4b8f-9c96-bc4d78a97f50))
  (fp_line (start -3.6 4.76) (end -3.6 5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 0ba4a3e2-0130-4498-bff8-28106533e9c3))
  (fp_line (start -3.6 5.4) (end -2.54 5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp c30068b0-1cad-4461-b27b-763fe77d4a1f))
  (fp_line (start -2.54 -5.4) (end -3.6 -5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 9ee07ec6-889f-455b-a127-d011cbf0abeb))
  (fp_line (start -2.54 -5.4) (end -1.59 -6.35)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 5f24a478-fca6-427f-b22b-b788733e92b9))
  (fp_line (start -2.54 -2.86) (end -3.6 -2.86)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp bff0e5ca-9538-4fe2-8210-7d83d176eadc))
  (fp_line (start -2.54 -0.32) (end -3.6 -0.32)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp b07a45b6-9c9b-4d2b-b4f1-5b535a0d8360))
  (fp_line (start -2.54 2.22) (end -3.6 2.22)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 04b89562-7bbc-4924-9725-37e737380aa0))
  (fp_line (start -2.54 4.76) (end -3.6 4.76)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp e43256a8-eb0f-48d5-a9b2-70db6d416c63))
  (fp_line (start -2.54 6.35) (end -2.54 -5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp c2b4bfcb-a82d-4a9d-84a4-9a07ed94a4ac))
  (fp_line (start -1.59 -6.35) (end 2.54 -6.35)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 8a6bdc4c-8528-45d3-bdc7-3710f6c50e12))
  (fp_line (start 2.54 -6.35) (end 2.54 6.35)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp dad1a591-e5ef-46ec-8c2e-8b54c8a92b3b))
  (fp_line (start 2.54 -5.4) (end 3.6 -5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 9834da6d-cfb7-4613-ac98-687b5c9382fd))
  (fp_line (start 2.54 -2.86) (end 3.6 -2.86)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp f82f74f4-ed0a-4900-8332-8b1e46f2a433))
  (fp_line (start 2.54 -0.32) (end 3.6 -0.32)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 6bb9e8d8-9295-47af-b11e-37dd0be0c18f))
  (fp_line (start 2.54 2.22) (end 3.6 2.22)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp b406c9bf-d371-4920-8607-fd26e7de6466))
  (fp_line (start 2.54 4.76) (end 3.6 4.76)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 47b89644-8249-42df-839d-2158f6fb655b))
  (fp_line (start 2.54 6.35) (end -2.54 6.35)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 487bd566-920b-4d46-ae61-c4b4bf397629))
  (fp_line (start 3.6 -5.4) (end 3.6 -4.76)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 5f3866d2-a26a-445d-aea5-846aae06186c))
  (fp_line (start 3.6 -4.76) (end 2.54 -4.76)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 2379f7e0-a077-43a4-bab8-fd2c6cd63638))
  (fp_line (start 3.6 -2.86) (end 3.6 -2.22)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 169ce337-ff11-4927-acd5-d1fccbbf386b))
  (fp_line (start 3.6 -2.22) (end 2.54 -2.22)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 66ba808b-b6bd-4033-b090-501e901fb129))
  (fp_line (start 3.6 -0.32) (end 3.6 0.32)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 5aef4e40-c7f8-4f30-a6d0-96a17c369718))
  (fp_line (start 3.6 0.32) (end 2.54 0.32)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 3fa7335e-b52d-4849-b738-0226f92ee844))
  (fp_line (start 3.6 2.22) (end 3.6 2.86)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 0dd3f59a-24d6-4347-9907-89fd6dc0ea0b))
  (fp_line (start 3.6 2.86) (end 2.54 2.86)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 40eeac1c-2fa8-4f0d-82cb-23a617159ee1))
  (fp_line (start 3.6 4.76) (end 3.6 5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp eb2823a2-9531-45fb-9869-f155e4cb7cce))
  (fp_line (start 3.6 5.4) (end 2.54 5.4)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 2f101afb-09a3-4302-b580-0e23a7070d4e))
  (pad "1" smd roundrect (at -2.54 -5.08 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 3cdf9e46-ce83-49b0-a8e2-e935d2ab82ba))
  (pad "2" smd roundrect (at 2.54 -5.08 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp d1a138cb-27a5-4541-86d8-803fe7bf05b8))
  (pad "3" smd roundrect (at -2.54 -2.54 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 4f6d949e-69d1-4e32-b60a-5b258ef3c8a3))
  (pad "4" smd roundrect (at 2.54 -2.54 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 8fcab232-d5f6-44ff-b991-280a8b2c9f55))
  (pad "5" smd roundrect (at -2.54 0 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 8a68c6bd-9e6f-4a4b-8904-05da323db021))
  (pad "6" smd roundrect (at 2.54 0 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 8d7ace6a-1036-46cf-895c-4fcedfc20959))
  (pad "7" smd roundrect (at -2.54 2.54 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp e09809c7-a789-4514-b341-4b9d059f6c53))
  (pad "8" smd roundrect (at 2.54 2.54 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 780e80d6-c36b-4597-a3d0-52aa8adf84f5))
  (pad "9" smd roundrect (at -2.54 5.08 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 7898f706-f85b-465a-b32e-be198098c5eb))
  (pad "10" smd roundrect (at 2.54 5.08 90) (size 1.02 3.185) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 3d63e9ff-3450-4a90-99ec-eee2d03ab1c5))
  (model "${KIPRJMOD}/laserSocket.pretty/BG120-10-A-0-N-D.step"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
