(module Silvertel-AG5300-0-0-MFG (layer F.Cu) (tedit 60ED3B40)
  (fp_text reference REF** (at -28.65 -9.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify left))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -28.65 -9) (end 28.65 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 14.65 0.6) (end 14.65 9) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -28.65 0.6) (end -4.35 0.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.35 9) (end 14.65 9) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -28.65 0.6) (end -28.65 -9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 28.65 0.6) (end 14.65 0.6) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.35 0.6) (end -4.35 9) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 28.65 0.6) (end 28.65 -9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.35 0.6) (end -4.35 9) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 28.65 0.6) (end 14.65 0.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 14.65 0.6) (end 14.65 9) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -28.65 0.6) (end -28.65 -9) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.35 9) (end 14.65 9) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -28.65 0.6) (end -4.35 0.6) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 28.65 0.6) (end 28.65 -9) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.35 0.6) (end -4.35 9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 14.65 0.6) (end 14.65 9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.35 9) (end 14.65 9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 28.65 0.6) (end 14.65 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -29.25 -1.7) (end -29.125 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -28.65 0.6) (end -28.65 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -28.65 0.6) (end -4.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 28.65 0.6) (end 28.65 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -28.65 -9) (end 28.65 -9) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -23.54 -1.7) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -21 -1.7) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -18.46 -1.7) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -15.92 -1.7) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -13.38 -1.7) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 19.64 -1.7) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 22.18 -1.7) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 24.72 -1.7) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 27.26 -1.7) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -10.84 -1.7) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model eec.models/Silvertel_-_AG5300.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
