(module Microchip-ENC624J600-I_PT-Level_A (layer F.Cu) (tedit 5EF19553)
  (fp_text reference REF** (at -8.149998 -7.65) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify left))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -5.599999 -4.450001) (end -5.474998 -4.450001) (layer F.SilkS) (width 0.249999))
  (fp_circle (center -3.149999 -3.150001) (end -2.85 -3.150001) (layer F.SilkS) (width 0.599999))
  (fp_circle (center -4.099999 -4.100002) (end -3.6 -4.100002) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.149999 4.149999) (end -4.149999 -4.150002) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.150002 4.149999) (end 4.150002 -4.150002) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.149999 -4.150002) (end 4.150002 -4.150002) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.149999 4.149999) (end 4.150002 4.149999) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 4.999998) (end -5 -5.000003) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 5 4.999998) (end 5 -5.000003) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -5 -5.000003) (end 5 -5.000003) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -5 4.999998) (end 5 4.999998) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.075 -7.074999) (end 7.075 -7.074999) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.075 -7.074999) (end -7.074998 -7.074999) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.074998 -7.074999) (end -7.074998 7.074999) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.074998 7.074999) (end 7.075 7.074999) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.075 7.074999) (end 7.075 -7.074999) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 64 smd roundrect (at -3.75 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 63 smd roundrect (at -3.249999 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 62 smd roundrect (at -2.75 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 61 smd roundrect (at -2.249998 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 60 smd roundrect (at -1.749999 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 59 smd roundrect (at -1.25 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 58 smd roundrect (at -0.749999 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 57 smd roundrect (at -0.249999 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 56 smd roundrect (at 0.250002 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 55 smd roundrect (at 0.750001 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 54 smd roundrect (at 1.25 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 53 smd roundrect (at 1.750002 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 52 smd roundrect (at 2.250001 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 51 smd roundrect (at 2.750002 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 50 smd roundrect (at 3.250001 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 49 smd roundrect (at 3.75 -5.600002) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 48 smd roundrect (at 5.600002 -3.750003 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 47 smd roundrect (at 5.600002 -3.250001 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 46 smd roundrect (at 5.600002 -2.750002 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 45 smd roundrect (at 5.600002 -2.250001 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 44 smd roundrect (at 5.600002 -1.750002 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 43 smd roundrect (at 5.600002 -1.250003 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 42 smd roundrect (at 5.600002 -0.750001 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 41 smd roundrect (at 5.600002 -0.250002 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 40 smd roundrect (at 5.600002 0.249999 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 39 smd roundrect (at 5.600002 0.749999 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 38 smd roundrect (at 5.600002 1.249998 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 37 smd roundrect (at 5.600002 1.749999 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 36 smd roundrect (at 5.600002 2.249998 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 35 smd roundrect (at 5.600002 2.75 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 34 smd roundrect (at 5.600002 3.249999 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 33 smd roundrect (at 5.600002 3.749998 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 32 smd roundrect (at 3.75 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 31 smd roundrect (at 3.250001 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 30 smd roundrect (at 2.750002 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 29 smd roundrect (at 2.250001 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 28 smd roundrect (at 1.750002 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 27 smd roundrect (at 1.25 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 26 smd roundrect (at 0.750001 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 25 smd roundrect (at 0.250002 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 24 smd roundrect (at -0.249999 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 23 smd roundrect (at -0.749999 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 22 smd roundrect (at -1.25 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 21 smd roundrect (at -1.749999 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 20 smd roundrect (at -2.249998 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 19 smd roundrect (at -2.75 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 18 smd roundrect (at -3.249999 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 17 smd roundrect (at -3.75 5.599999) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 16 smd roundrect (at -5.599999 3.749998 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 15 smd roundrect (at -5.599999 3.249999 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 14 smd roundrect (at -5.599999 2.75 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 13 smd roundrect (at -5.599999 2.249998 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 12 smd roundrect (at -5.599999 1.749999 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 11 smd roundrect (at -5.599999 1.249998 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 10 smd roundrect (at -5.599999 0.749999 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 9 smd roundrect (at -5.599999 0.249999 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 8 smd roundrect (at -5.599999 -0.250002 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 7 smd roundrect (at -5.599999 -0.750001 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 6 smd roundrect (at -5.599999 -1.250003 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 5 smd roundrect (at -5.599999 -1.750002 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 4 smd roundrect (at -5.599999 -2.250001 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 3 smd roundrect (at -5.599999 -2.750002 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 2 smd roundrect (at -5.599999 -3.250001 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 1 smd roundrect (at -5.599999 -3.750003 270) (size 0.299999 2.100001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (model eec.models/Microchip_-_ENC624J600-I/PT.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
