(module FIL_BNX022-01L (layer F.Cu) (tedit 60C994B7)
  (fp_text reference REF** (at -5.825 -7.635) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value FIL_BNX022-01L (at -0.11 7.365) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start -6.05 -4.55) (end 6.05 -4.55) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.05 -4.55) (end 6.05 4.55) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.05 4.55) (end -6.05 4.55) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.05 4.55) (end -6.05 -4.55) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.05 -3.67) (end -6.05 -4.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.05 -4.55) (end 1.23 -4.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.27 -4.55) (end 6.05 -4.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.05 -4.55) (end 6.05 -3.67) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.05 3.77) (end 6.05 4.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.05 4.55) (end 5.27 4.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.27 4.55) (end -6.05 4.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.05 4.55) (end -6.05 3.77) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9 -6.5) (end 9 -6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9 -6.5) (end 9 6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9 6.5) (end -9 6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -9 6.5) (end -9 -6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -9.5 -2.1) (end -9.4 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -9.5 -2.1) (end -9.4 -2.1) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (pad 6 smd rect (at 1 5.1) (size 7.9 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.25 -5.1) (size 3.4 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 6.85 -2.1) (size 3.8 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 6.85 2.2) (size 3.8 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -6.85 -2.1) (size 3.8 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -6.85 2.2) (size 3.8 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/libs/BNX022/BNX022-01L.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
