
(module SOT65P210X110-6N (layer F.Cu) (tedit 60D02F8C)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.04 -2.008 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value SOT65P210X110-6N (at 5.628 2.008 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start -0.625 1.0) (end 0.625 1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.625 1.0) (end 0.625 -1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.625 -1.0) (end -0.625 -1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.625 -1.0) (end -0.625 1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.625 -1.17) (end 0.625 -1.17) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.625 1.17) (end 0.625 1.17) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.805 1.25) (end 1.805 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.805 1.25) (end 1.805 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.805 -1.25) (end -1.805 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.805 -1.25) (end -1.805 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -2.1 -0.802) (end -2.0 -0.802) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -2.1 -0.802) (end -2.0 -0.802) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -0.96 -0.65) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.96 0.0) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -0.96 0.65) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.96 0.65) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 0.96 0.0) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 0.96 -0.65) (size 1.19 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)