(module SAMTEC_FTSH-105-XX-X-DV (layer F.Cu) (tedit 60CB0400)
  (descr "translated Allegro footprint")
  (fp_text reference REF** (at -0.931 -4.681) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value SAMTEC_FTSH-105-XX-X-DV (at 10.795 5.145) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_circle (center -3.79 2.035) (end -3.69 2.035) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_circle (center -3.79 2.035) (end -3.69 2.035) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.425 3.68) (end -3.425 3.68) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.425 -3.68) (end 3.425 3.68) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.425 -3.68) (end 3.425 -3.68) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.425 3.68) (end -3.425 -3.68) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.175 1.715) (end 3.175 -1.715) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.175 -1.715) (end -3.175 -1.715) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.175 1.715) (end 3.175 1.715) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.175 1.715) (end -3.175 -1.715) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.26 1.715) (end 3.26 -1.715) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.26 -1.715) (end -3.26 1.715) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 05 smd rect (at 0 2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 06 smd rect (at 0 -2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 07 smd rect (at 1.27 2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 08 smd rect (at 1.27 -2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 09 smd rect (at 2.54 2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.54 -2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 01 smd rect (at -2.54 2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 02 smd rect (at -2.54 -2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 03 smd rect (at -1.27 2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 04 smd rect (at -1.27 -2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/libs/FTSH_Connector/FTSH-105-XX-X-DV.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
