(module Connectors_Phoenix:PhoenixContact_MC-G_03x5.08mm_Angled (layer F.Cu) (tedit 58F9A706)
  (descr TDK_B66208X)
  (fp_text reference REF** (at 10.16 -5.588) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TDK_B66208X (at 10.16 9.398) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.84 -3.65) (end -4.84 16.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.84 16.35) (end 25.16 16.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 25.16 16.35) (end 25.16 -3.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.84 -3.65) (end 25.16 -3.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 5 thru_hole oval (at 20.32 12.7) (size 2.5 3.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 15.24 12.7) (size 2.5 3.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 20.32 0) (size 2.5 3.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 2.5 3.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 10.16 12.7) (size 2.5 3.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 5.08 12.7) (size 2.5 3.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 12.7) (size 2.5 3.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 0 0) (size 2.5 3.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 2.5 3.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 10.16 0) (size 2.5 3.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
