(module DO-214AC (layer F.Cu) (tedit 5833D139)
  (fp_text reference REF** (at -1.5 2.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DO-214AC (at -0.1 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.9 -1.4) (end -0.9 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.3 -1.4) (end -2.3 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.3 1.1) (end 2.3 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.3 1.4) (end -2.3 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.3 1.4) (end -2.3 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.3 -1.4) (end 2.3 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.3 -1.4) (end 2.3 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -2.2 0) (size 2.1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.2 0) (size 2.1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
