(module SOT-23 (layer F.Cu) (tedit 582FEB56)
  (fp_text reference REF** (at -1.1 2.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOT-23 (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.3 0.7) (end 0.3 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 0.7) (end 1.6 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 -0.7) (end 0.6 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.7 -0.7) (end -1.6 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 -0.7) (end -1.6 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.1) (size 1 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.95 1.1) (size 1 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -1.1) (size 1 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
