(module FCI_54601-908WPLF locked (layer F.Cu) (tedit 58343208)
  (fp_text reference J2 (at 14.6 6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value NET_OUT (at 5.7 0.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 13.4 -1.8) (end 13.4 -5.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 -1.8) (end -2 -5.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 10.2) (end -2 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.4 10.2) (end 13.4 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.416 10.2) (end -1.984 10.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.75 3.75) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 8.89 8.89) (size 1.25 1.25) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 11.432 0) (size 3.75 3.75) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.35 8.89) (size 1.25 1.25) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 8.89) (size 1.25 1.25) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 8.89) (size 1.25 1.25) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 10.16 6.35) (size 1.25 1.25) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.62 6.35) (size 1.25 1.25) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 6.35) (size 1.25 1.25) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.54 6.35) (size 1.25 1.25) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
